General
	•	Bomba sumergible con cuerpo rígido de acero inoxidable, necesaria cuando necesitamos un alto rendimiento. Profesional con un alto rendimiento, hacen a estos productos ideales para el vaciado de grandes piscinas y depósitos de agua.
	•	Bomba sumergible profesional para aguas sucias o muy sucias, con máx. diámetro de partículas de 35mm. Ideal para el vaciado de grandes barricas, piscinas de gran tamaño…
	•	Cuerpo de la bomba de acero inoxidable.
	•	Doble junta con aceite que asegura una larga duración de la vida del motor.
	•	Interruptor automático de nivel. Se puede ajustar para que se encienda o apague dependiendo del nivel agua.
	•	Cómodo transporte gracias a su cómoda asa superior para un perfecto agarre.
	•	Vortex: electrobomba sumergible transportable, para aguas grasas con partes en suspensión. También puede utilizarse como bomba de emergencia en caso de inundaciones donde el agua está cargada de lodo, gracias a las amplias aberturas de la rejilla de aspiración.
	•	

Potencia 
1.100 W
Máx. volumen de agua 
250 L/min
Altura máxima de bombeo 
10 m
Tamaño máximo de grano 
35 mm
Profundidad máxima de inmersión 
5 m
Temperatura máx. 
35 °
Peso según EPTA 
5,9 Kg
Longitud del cable 
10 m